6. 옹벽분야 점검표(재해취약시설 외 부대 옹벽)

점 검 일 시	2019.06.10.(13:00~15:00)	점 검 구 분	외부전문가 합동점검
점 검 장 소	동산초등학교 옹벽
점 검 자	(소속)동산초등학교	(직위)행정실장	조용훈 (서명)
	(소속)동산초등학교	(직위)시설과장	조승원 (서명)
	(소속)신한종합건축사사무소	(직위)	(서명)
확 인 자	(소속)동산초등학교	(직위)학교장	신상수 (서명)
점검자 의견 ( 총 평 )	이상없음

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
	적 합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등)
○ 옹벽 전면
- 균열의 발생 여부	√	□	□
- 이음부 이격 여부	√	□	□
- 전면부 배부름(돌출) 여부	√	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 여부	√	□	□
- 낙석 여부	√	□	□
- 단차, 전도 발생 여부	√	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 배면
- 지반의 균열 및 침하 발생 여부	√	□	□
- 배수로의 기능저하 여부	√	□	□
- 옹벽 인접 교목 식생(2m이내)	√	□	□
- 콘크리트 파손	√	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 기초부
- 지반융기 여부	√	□	□
- 옹벽 침하 여부	√	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 여부	√	□	□
- 세굴의 발생 여부	√	□	□
< 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 · 부등침하 · 옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시

첨부 4		자체, 민관합동점검 조사서(재해취약시설_시설명)

학교명		확인자	직급 성명 (서명)
건물명		점검자	직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)
점검일	. . .		직급 성명 (서명)
			직급 성명 (서명)

□ 재해취약시설(축대·옹벽·석축 등)

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 기초지반
- 세굴, 활동 발생 유무
- 주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름 등)발생 여부
2) 콘크리트 옹벽
- 파손 및 손상, 균열 발생 여부
- 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
- 철근 노출 발생 여부
- 배수공 상태(막힘 여부)
3) 보강토 옹벽
- 파손 및 손상 , 균열(블록) 발생 여부
- 블록(판넬) 유실 여부
- 블록(판넬) 이격 발생 여부
- 배부름 현상 여부
4) 석축
- 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생 여부
- 견칫돌 유실 여부
- 견칫돌 이격 발생 유무
5) 개비온 옹벽
- 채움재 유실 여부
- 와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부
6) 주변시설
- 주변시설(배수로,측구)의 존재 유·무
- 주변 배수시설의 관리 상태
- 상부 절토사면 존재시 낙석의 유무 및 표면 침출수 유출 상태
- 도로융기 발생 여부(도로시설)
- 침하의 발생 여부(상부지반)
7) 긴급상황대비
- 수방자재 가용 여부
- 주민 대피 시설 확보 여부