옹벽분야 점검표 (재해취약시설 외 부대 옹벽)

점검 일시	2019 ( - )	점검구분	자체 점검/상위 점검
점검 장소
점 검 자	(소속) (직위) (성명) (서명)
	(소속) (직위) (성명) (서명)
	(소속) (직위) (성명) (서명)
확 인 자	(소속) (직위) (성명) (서명)
점검자 의견 (총 평)

세 부 점 검 사 항	점 검 결 과(해당란에 v체크)
	적합	부적합	해당 없음	부적합 세부 내용 (위치 ∙ 상태 등)
○ 옹벽 전면
- 균열의 발생 여부	□	□	□
- 이음부 이격 여부	□	□	□
- 전면부 배부름(돌출) 여부	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 여부	□	□	□
- 낙석 여부	□	□	□
- 단차, 전도 발생 여부	□	□	□
<기타 점검 의견> • 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 배면
- 지반의 균열 및 침하 발생 여부	□	□	□
- 배수로의 기능저하 여부	□	□	□
- 옹벽 인접 교육 식생(2m이내)	□	□	□
- 콘크리트 파손	□	□	□
<기타 점검 의견> • 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
○ 옹벽 기초부
- 지반용기 여부	□	□	□
- 옹벽 침하 여부	□	□	□
- 주변부 탁한 용수유출 여부	□	□	□
- 세굴의 발생 여부	□	□	□
<기타 점검 의견> • 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술

※ 기초 세굴 ∙ 부등침하 ∙ 옹벽의 균열 및 파손 등 및 주요 구조부의 균열 등 중대

결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여 확인점검 실시