실시간 시설물 안전관리 서비스 용역

파주시청 제3땅굴 용역

2019. 3. 8

(주) 시설관리기술원

파주시청 제3땅굴 실시간 시설물 안전 관제 서비스

파주시청 제3땅굴 관광지에 실시간 시설물 안전 관제 서비스 용역을 체결하여 땅굴에 있을 변위 및 균열에 대하여 지속적인 관측을 통하여 안전한 관광명소로서 안전을 위한 협약을 체결

1	사 업 내 용

❍ 일    시 : 2019. 3. 9(금) 14:00 방문

❍ 장    소 : 경기도 파주시 제3땅굴로 사무소 회의실(파주시청)

❍ 체결기관 : KT (시설관리기술원), 파주관광진흥센터

2	과업수행 목적

본 과업은 지하에 있는 제3땅굴의 안전을 위하여 땅굴의 지반거동 정보를 신속하게 제공하며 안전한 관광지의 관리를 위한 AI를 통한 실시간 시설물 안전 관제 서비스 용역이다.

❍ 지하에 있는 땅굴의 벽면의 균열과 변위 조사

❍ 지표 및 지반의 거동특성 조사

❍ 실시간 계측을 AI를 통한 분석에 의한 안정관리

3	과 업 개 요

❍ 과 업 명 : 제3땅굴 실시간 안전 관망 서비스

❍ 장    소 : 경기도 파주시 제3땅굴로 210-359

❍ 시 공 자 : KT (시설관리기술원)

❍ 과업수행기간 : 2019년 3월 ~ (관광지 휴일 : 월요일)

4	계측관리 항목

계측항목	계측수량		설치위치	설치시기
변위 센서 (14개소)	입구(콘크리트)	4EA	벽면	공사착수
	땅굴(지하)	6EA
	열차	4EA
변형량센서 (4개소)	입구(콘크리트)	1EA	벽면, 천정
	땅굴(지하)	2EA
	열차	1EA
가속도센서 (6개소)	입구(콘크리트)	2EA	벽면, 천정
	땅굴(지하)	2EA
	열차	2EA
기울기센서 (3개소)	입구(콘크리트)	1EA	벽면
	땅굴(지하)	1EA
	열차	1EA

※ 총 27개소에 센서를 부착하여 계측

제3땅굴 배치도

입구 : 터널형태 (약300M)

땅꿀 : 자연암반 (약300M)

모노레일 : 터널형태 (약300M)